Les produits Huhtamaki  “ovenveware 11’’

Les produits Hutamaki “Ovenware 11” bi-four sont fabriqués de fibre de papier pulpé et laminé avec un film de  polyester d’une épaisseur de ,0012” . Le fibre pulpé est confectionné à 100% de produits récupérés de la production de cartons de lait ( carton SBS),  une fibre de premier usage. Huhtamaki n’utilise pas de produits “OCC” ou autre produits de papier post- consommateurs dans les barquettes Ovenware 11.

Le film de laminage représente moins de 2% du poids de la barquette, donc, les produits “Ovenware 11” peuvent être recyclé dans tous les unités de pulpage. En plus, la barquette est composé à 100 % de fibre de cellulose et se décomposera en conditions de compostage en moins d’une semaine. Le film ne se composte pas.

Autres qualités d’Ovenware 11 suivent:

Scellable par chaleur

Frais quand on les touche en sortant du four

Se présente  du congélateur à la table -40 degrés Farenheit à 400 degrés Farenheit

Reste rigide pendant la cuisson

Résitant à la graisse et les huiles

Salutations

Cathleen Helmstetter

Représentante des ventes

Huhtamaki, division Consommateur